**Naziv ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBRAZAC ZA KOMERCIJALNU PONUDU Broj ponude\_\_\_\_\_\_\_**

**PREDMET NABAVKE:** Usluga redovnog servisa i održavanje dvomosnih električnih,dvomosnih lančanih i ručnih dizalica u krugu „Rafinerija nafte Brod“ a.d.

**Zahtjev za kotacijama br.349-26**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Opi radova** | **Jed. mjere** | **Jed cijena KM bez PDV** |
| **Jedinična cijena za uslugu** | | | |
| 1. | Redovno održavanje (pregled i podmazivanje), po upustvu proizvođača dizalica (četiri puta godišnje) | n/č |  |
| 2. | Vanredno (interventno) u slučaju kvara dizalica | n/č |  |
| 3. | Radovi u slučaju izmjene fabričke projektne dokumentacije | n/č |  |
| 4. | Radovi na antikorozivnoj zaštiti i pocinčavanju | n/č |  |
| 5. | Troškovi dolaska servisera | paušal |  |
| **Specifikacija rezervnih dijelova** | | | |
| **Za lančane ručne dizalice proizvođača „Jelšingrad“-Prnjavor (S izvedba):** | | | |
| 1 | Opruga zadrživača | kom |  |
| 2 | Zadrživač (mesing) | kom |  |
| 3 | Kočioni diskovi (ferode) | kom |  |
| 4 | Elastična spojka ES -3 centralnog ručnog pogona | kom |  |
| 5 | Ležaj 2308 | kom |  |
| 6 | Ležaj NJ 314 | kom |  |
| 7 | Vodilica lanca | kom |  |
| 8 | Osigurač tereta na kuki dizalice | kom |  |
| 9 | Gumeni odbojnik f60 | kom |  |
| 10 | Lanac kalibrirani A 5h18,5h16,9 | m |  |
| 11 | Lanac kalibrirani A 6h18,5h20,2 | m |  |
| 12 | Lanac kalibrirani A 13h36h44,2 | m |  |
| 13 | Lanac kalibrirani A 16h45h54,4 | m |  |
| 14 | Farba i ostali matrijal vezano za antikorozivnu zaštitu | kran |  |
| 15 | Aktivnosti oko pocinčavanja(pjeskarenje cinčanje) | paušal |  |
| 16 | Bandaže na točkovima mačke F 230h100 juvidur | m |  |
| 17 | Bandaže na točkovima mačke F 280h100 juvidur | m |  |
| 18 | Bandaže na točkovima mačke F 265h230 mesing | m |  |
| 19 | Bandaže na točkovima mačke F 315h280 mesing | m |  |
| **Za električne mosne dizalice proizvođača „Atmos“-Maribor,“Vulkan“-Rijeka** | | | |
| 1 | Kočione obloge za podizanje tereta | kom |  |
| 2 | Kočnica elektromotora sa reduktorom „Sever“ KZK 90 S-6 | kom |  |
| 3 | Napojni vod „DV 4204 dizalice sa oduzimačem struje 1 KOT 4402 (c.c.a.40m); | kom |  |
| 4 | Vodilica sajle | kom |  |
| 5 | Komandna tastatura XACA08 | kom |  |
| 6 | Sklopnik 63A | kom |  |
| 7 | Motorna zaštitna sklopka 16-25A | kom |  |
| 8 | Prekidač za fino zaustavlјanje mosta i mačke dizalice | kom |  |
| 9 | Osigurač tereta na kuki dizalice | kom |  |
| 10 | Sajla čelična f14 | m |  |
| 11 | Sajla čelična f16 | m |  |
| 12 | Sajla čelična f18 | m |  |
| 13 | Sajla čelična f20 | m |  |
| 14 | Farba i ostali matrijal | kran |  |
| 15 | Aktivnosti oko pocinčavanja(pjeskarenje cinčanje) | paušal |  |
| **Uslovi ponude** | | | |  |
| Rok za odziv na intervenciju *Navesti broj sati* | |  | |
| Uslovi plaćanja *preferiramo* | | Odloženo 45 radnih dana od dana završetka usluge | |
| Rok važenja ponude *Navesti broj dana* | |  | |
| Garancija na izvršenu uslugu *Navesti broj mjeseci* | |  | |
| Garancija na rezervne dijelove *Navesti broj mjeseci* | |  | |
| Saglasnost sa nacrtom ugvoora | |  | |

**Uputstvo za popunjavanje**: Ispunjavanje obrasca od strane učesnika je preduslov za razmatranje ponude.

Učesnici moraju popuniti prijavu za sve pozicije.

Dijelovi po predmetnoj specifikaciji neće biti obavezjući od strane Izvršioca usluge osim ako ne budu predmet kvara na dizalicama.

Datum\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Potpis i pečat