|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Naziv ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Br. Ponude \_\_\_\_\_\_\_**  **OBRAZAC ZA KOMERCIJALNU PONUDU 16758-25** | | | | | | |  |  |
| **Redovni godišnji servis** | | | | | |  | | |
| **R.br.** | **Naziv usluge /dijelova** | | | **jed mjer** | **Količina** | **Jed cijena EUR bez PDV-a** | | |
| 1 | Redovni servis tri gorionika i BMS sistema (u skladu sa tehničkom dokumentacijim proizvođača SAACKE) | | | n/č | 1 |  | | |
| **Vanredni servis** | | | | | |  | | |
| 1 | Vanredni servis tri gorionika i sistema proizvođača SAACKE( obavlјa se u slučaju kvara na nekom od gorionika ili BMS sistemu) | | | n/č | 1 |  | | |
| 2 | Putni troškovi jedan dolazak | | | paušal | 1 |  | | |
| 3 | Minimum obračuna norma časa po dolasku 8 sati | | | n/č | 8 |  | | |
| **Specifikacija rezervnih dijelova gorionika proizvođača SAACKE** | | | | | |  | | |
| 1 | 1492 Poly-V remen 415 (1054mm) J26; 9.7 | | | kom | 1 |  | | |
| 2 | 65586 Prstenasto tijelo sa aksijalnim lopaticama koje usmjeravaju vazduh ulijevo; 3.1 | | | kom | 1 |  | | |
| 3 | 65691 Poly-V remenik sa adapterskom čaurom; 9.1 | | | kom | 1 |  | | |
| 4 | 243660 Atomizator tečnosti D.170; 2 | | | kom | 1 |  | | |
| 5 | 68090 Okrugla navrtka; 15.7 | | | kom | 1 |  | | |
| 6 | 68091 Okrugla navrtka; 15.8 | | | kom | 1 |  | | |
| 7 | 209474Prsten; 15.23 | | | kom | 1 |  | | |
| 8 | 924 Kuglasti ležaj; 15.27 | | | kom | 1 |  | | |
| 9 | 208630 Osovina sa pokretnim klinom; 15.1 | | | kom | 1 |  | | |
| 10 | 905 Obični valjkasti ležaj; 15.40 | | | kom | 1 |  | | |
| 11 | 208601 Čaura; 15.19 | | | kom | 1 |  | | |
| 12 | 277518 Prstenasto tijelo sa aksijalnim lopaticama; 9.1 | | | kom | 1 |  | | |
| 13 | 10648598 Sevis FSC Kontrola za bezbjedno isključivanje u slučaju kvara sa radnim sistemom koji uključuje Verziju "V3.00" | | | kom | 1 |  | | |
| 14 | 637307 PLC sa ekranom na dodir HMI 05e, 5.7" VGA, 24VDC | | | kom | 1 |  | | |
| 15 | 634414 Relej za bezbjednost-hitne slučajeve-zaustavljanje SR3D AC/DC 24V | | | kom | 1 |  | | |
| 16 | 605331 servis Modul za unos 2SCI | | | kom | 1 |  | | |
| 17 | 621516 Servomotor servis FSM 025A66 U-osovina 14 mm | | | kom | 1 |  | | |
| 18 | 605344 Servomotor servis FSM 100A60 | | | kom | 1 |  | | |
| 19 | 11002032 Solenoidni ventil ESVN 25; sa električnim grijanjem, | | | kom | 1 |  | | |
| 20 | 6418 AC/DC konvertor za ESV ventile | | | kom | 1 |  | | |
| 21 | 623900 Olmengenzahler VZF II 40FL130/25 | | | kom | 1 |  | | |
| 22 | 13229 Hvatač prljavštine Gsf 335;R 1 l/4;Pn 16;Mw = 0.5 | | | kom | 1 |  | | |
| 23 | 249762 Uređaj za paljenje ZGE36B/520 | | | kom | 1 |  | | |
| 24 | 2-0411-ET1 Set alata za popravku uređaja za paljenje tipa ZGE 36b/520 | | | kom | 1 |  | | |
| 25 | 641354 Transformator paljenja ZA 20 050 E, #2008.0170.049, 230V/50/60 Hz, | | | kom | 1 |  | | |
| 26 | 251870 Regulator pritiska Frs503-086462 R3/8" 25- 55Mbar sa jezičkom (feather) br. 5; 25...55 Mbar | | | kom | 1 |  | | |
| 27 | 259938 Regulator pritiska Frs503-086462 G3/8 60- HOMbar | | | kom | 1 |  | | |
| 28 | 509545 Mikro prekidač sa polugom sa valjkom | | | kom | 1 |  | | |
| 29 | 516046 Uređaj za praćenje pritiska DL 150A, 30...150 mbar | | | kom | 1 |  | | |
| 30 | 605987 Skener plamena FLS 09 - UV5 sa postoljem | | | kom | 1 |  | | |
| 31 | 602164 Detektor plamena FLUS 06 UV 230V | | | kom | 1 |  | | |
| 32 | 507411 Lambda sonda LSI, gas-nepropusna | | | kom | 1 |  | | |
| 33 | 618628 Membranska usisna pumpa 12V DC Za agresivne medije. | | | kom | 1 |  | | |
|  | |
|  | |
|  | | |  | | | |  |  |  |
| **Ostali  uslovi ponude** | | | | | | | | |
|  | Rok odziva na redovne servisne intervencije | | 12 časova | | | | | |
|  | Rok odziva na vanredne servisne intervencije | | 6 časova | | | | | |
|  | Rok isporuke rezervnih dijelova *navesti broj dana/sedmica* | |  | | | | | |
|  | Uslovi plaćanja –odloženo *preferiramo* | | 45 radnih dana od dana izvršenja usluge | | | | | |
|  | Paritet isporuke rezervnih dijelova | | DAP Rafinerija Nafte Brod | | | | | |
|  | Garancija na izvršene usluge *navesti broj mjeseci/godina* | |  | | | | | |
|  | Garancija na ugrađene dijelove od momenta ugradnje *navesti broj mjeseci/godina* | |  | | | | | |
|  | Rok važenja ponude *navesti broj dana* | |  | | | | | |
|  | Saglasnost sa nacrtom ugovora *da /ne* | |  | | | | | |

**Uputstvo za popunjavanje**: Popunjavanje obrasca od strane učesnika je preduslov za razmatranje ponude.

Datum\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_potpi ipečat